Ausschreibungstexte | Kirchhundem, 06.07.2010

Mauerverbinder, allgemein bauaufsichtlich zugelassen

BEVER – Mauerverbinder MV 300 / 5  für die Verbindung quer zueinander verlaufender Wände in Stumpfstosstechnik

Die Mauerverbinder sind gem. Zulassung Nr. Z-17.1-748, besonders nach Abschnitt 3, zu planen und zu bemessen.

BEVER – Mauerverbinder MV 300 / 5 nach Z-17.1-748 aus Edelstahl Werkstoff – Nr. 1.4401, 1.4571 oder 1.4362 nach DIN EN 10088-2:1995-08 - Nichtrostende Stähle -  liefern und gem. den Anforderungen der Z-17.1-748 mit einer Einbindelänge von min. 130 mm einbauen.

Für weitere Informationen:

BEVER Gesellschaft für 			
Befestigungsteile - Verbindungselemente mbH
			
Ansprechpartner Herr Klemens Grawe

Auf dem niedern Bruch 12
57399 Kirchhundem

Tel.: 02723/97600
Fax: 02723/976080

E-Mail: info@bever.de
Internet: www.bever.de