Presseinformation | Kirchhundem, 15.05.2009

Erstmals mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
Luftschichtanker für Holzuntergründe

Den Befestigungsexperten von BEVER ist es gelungen, Luftschichtanker zum Eindrehen und Einschlagen in Holzuntergründe bauaufsichtlich zuzulassen.

Die Neuentwicklung der Spezialisten schließt eine weitere Lücke bei den Einsatzgebieten von Luftschichtankern. Der Hintergrund: Häuser in Holzrahmenbauweise zu verblenden, ist je nach Region mehr oder weniger üblich. Allerdings waren die dafür notwendigen Luftschichtanker weder in der DIN geregelt noch durch Zulassungen abgedeckt. Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung* durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) bietet der BEVER-Luftschichtanker größtmögliche Planungs- und Ausführungssicherheit. Die Vorteile: Aufwendige Prüfungen vor Ort entfallen. Architekten und Statiker verfügen nun über eine konkrete Basis für die Berechnung der Wandkonstruktion. Eine sichere Bank für Planer wie für Fachhändler, Verarbeiter und Bauherren.

DBEVER bietet den Drahtanker in der zeit- und kostensparenden WELLTEC-Ausführung. Die praktischen WELLTEC-Luftschichtanker werden beim Hochziehen der Vormauerschale ohne Abwinkeln in der Fuge verarbeitet. Zum Angebotspaket gehören außerdem Eindrehadapter für die maschinelle Verarbeitung mit Bohrmaschine oder Akku-Schrauber. Bewährte Iso-Clip-Klemmscheiben – sie werden einfach von der Seite montiert - runden die intelligente  Befestigungslösung von BEVER ab. 

*DIBt-Zulassungsnummer Z-17.1-924

Bildzeile:
Maximale Sicherheit durch DIBt-Zulassung: BEVER-Luftschichtanker für Holzuntergründe. 

Foto: 
BEVER

1307 Zeichen (ohne Leerzeichen)

Für weitere Informationen:

BEVER Gesellschaft für 			
Befestigungsteile - Verbindungselemente mbH
			
Ansprechpartner Herr Klemens Grawe

Auf dem niedern Bruch 12
57399 Kirchhundem

Tel.: 02723/97600
Fax: 02723/976080

E-Mail: info@bever.de
Internet: www.bever.de